**ПАМЯТКА**

**о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Очистку дымоходов от сажи необходимо производить перед началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

* 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
* 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
* 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной топки.

Печь обязательно должна быть белой, чтобы на белом фоне было легче заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее, чем за 1 час до прихода детей. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

* эксплуатировать печи без противопожарных разделок от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках и предтопочных листах;
* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
* располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;
* применять для розжига печей бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ;
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* производить топку печей во время собраний и других массовых мероприятий;
* перекаливать печи;
* устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.